스마트팜 빅데이터 제공 서비스 API

스마트팜 빅데이터 제공 서비스 API

기술명세서

http://www.smartfarmkorea.net

문서 정보

프로젝트	스마트팜 정보공유시스템 구축사업
단 계	완료
활 동	완료
작 업	서비스명세서 작성
산출물	서비스명세서
파일명	스마트팜 빅데이터 제공 서비스 API 기술명세서.hwp

개정 이력

버 전	변경일	변경 사유	변경 내용	작성자	승인
1.0	-	-	최초 작성	장현준	윤성남
1.1	2017-01-01	업데이트	제목 변경	장현준	윤성남
1.2	2019-03-15	업데이트	REST방식 추가	이돈경	이종현
1.3	2019-10-10	업데이트	SOAP 호출 검색조건 변경	추병우	이현수
1.4	2019-10-22	기능추가	작기별 정보 제공 서비스 추가	추병우	이현수

목 차

서비스 개요 ------------------------------------------------------------------------4

서비스 목록 ------------------------------------------------------------------------4

Provide 서비스 명세  ---------------------------------------------------------------4

OutdoorFarm 서비스 명세 ------------------------------------------------------------33

작기별 정보 서비스 명세 ------------------------------------------------------------76

#1 장애코드(별첨) ------------------------------------------------------------------98

#2 항목코드(별첨) ------------------------------------------------------------------98

#3 품목코드(별첨) -----------------------------------------------------------------117

#4 지역코드(별첨) -----------------------------------------------------------------118

서비스 개요

본 문서는 ‘스마트팜 빅데이터 제공 서비스’의 API 서비스 목록을 정의하고 서비스의 상세 구현 정보를 기술하는 문서이다.

서비스 목록

일련번호	서비스명 (국문)	서비스명 (영문)
1	스마트팜 빅데이터 제공 서비스	SmartFarm Bigdata Service

Provide 서비스 명세

스마트팜 빅데이터 제공 서비스

서비스 정보	서비스명(국문)	스마트팜 빅데이터 제공 서비스
	서비스명(영문)	SmartFarm FarmData Information
	서비스 설명	농림수산식품교육문화정보원에서 연계 수집하고 있는 스마트팜 보급 농가의 스마트팜 관련정보(스마트팜 환경정보, 작물 생육정보, 영농정보 등 스마트팜 빅데이터)제공
서비스 제공자정보	기관명	농림수산식품교육문화정보원			담당자명/부서			김창관/빅데이터실
	담당자 연락처				담당자 e-Mail			kimck@epis.or.kr
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
서비스 WSDL	운영환경	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
서비스 URL	운영환경	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.4
	유효일자	2019.05.31		배포 일자			2019.05.31
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공	[O] Body			실패	[O] Body

오퍼레이션 목록

일련번호	오퍼레이션명(영문)	오퍼레이션명(국문)	메시지명(영문)
1	getIdentityDataList	아이덴티티정보	getIdentityDataList
2	getCroppingSeasonDataList	작기정보	getCroppingSeasonDataList
3	getEnvDataList	환경정보	getEnvDataList
4	getCultivateDataList	생육정보(토마토/파프리카/오이/가지)	getCultivateDataList
5	getStrbCultivateDataList	생육정보(딸기)	getStrbCultivateDataList
6	getMumCultivateDataList	생육정보(국화)	getMumCultivateDataList
7	getFruitCultivateDataList	생육정보(참외)	getFruitCultivateDataList

공통 요청 메시지

필드 명	필드 타입	내용	필수여부
serviceKey	String	오픈 API신청을 통하여 발급받은 서비스 키 공통 메시지 serviceKey 는 요청 객체의 첫 번째(arg0)에 담아서 전송 요청하여야 함.	필수

공통 응답 메시지

필드 명	필드 타입	내용	예시
statusCode	String (2)	장애 코드(별첨 #1 장애코드 참조)	장애코드 참조
statusMessage	String (100)	장애 메시지(별첨 #1 장애코드 참조)	장애코드 참조

오퍼레이션 명세

(1) 아이덴티티정보목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션 명(국문)		아이덴티티정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getIdentityDataList
	오퍼레이션 설명	농림수산식품교육문화정보원에서 연계 수집하고 있는 스마트팜 보급 농가의 아이덴티티 정보(농가ID, 시설ID, 지역, 품목코드)를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getIdentityDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	전체 아이덴티티 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getIdentityDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	전체 아이덴티티 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getIdentityDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getIdentityDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
userId	농가 ID	String( 20)	필수	PF_0000006	농가아이디
facilityId	시설 ID	String( 20)	필수	PF_0000006_01	시설아이디
addressName	법정동명	String(100)	선택	충청남도 부여군	법정동명
itemCode	품목코드	String( 6)	필수	080300	품목코드

- 요청/응답 메시지 예제

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService
XML

(xml)

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getIdentityDataList/{serviceKey}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","userId":"LSDS_001","facilityId":"LSDS_001_01","addressName":"경상남도 하동군","itemCode":"413000"}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"LSDS_002","facilityId":"LSDS_002_01","addressName":"충청남도 천안시","itemCode":"413000"}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"LSDS_003","facilityId":"LSDS_003_01","addressName":"충청남도 천안시","itemCode":"413000"}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"LSDS_005","facilityId":"LSDS_005_01","addressName":"전라남도 화순군","itemCode":"413000"}, ... ... ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"sk0104","facilityId":"sk0104_01","addressName":null,"itemCode":"080300"},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"sk0118","facilityId":"sk0118_01","addressName":"세종특별자치시 연동면","itemCode":"080300"}]

(json)

(2) 작기정보목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션 명(국문)		작기정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCroppingSeasonDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디에 해당하는 작기정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	농가 아이디에 해당하는 작기정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	농가 아이디에 해당하는 작기정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getCroppingSeasonDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String (255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가아이디	String (10)	필수	PF_0000006	농가아이디

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCroppingSeasonDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
croppingSerlNo	작기일련번호	Integer(10)	필수	94	작기에 부여되는 일련번호
croppingSeasonName	작기이름	String(20)	필수	1	작기명
croppingDate	정식일	String(20)	필수	2016-03-19 00:00:00.0	작기 정식일자
croppingEndDate	종료일	String(20)	선택	2016-03-24 00:00:00.0	작기 종료일자
croppingSystem	재배방식	String (20)	선택	1	수경:1/토경:2
itemCode	품목코드	String (20)	필수	080300	작기 품목코드 (품목코드표 참조)
cultivationArea	재배면적(PY)	Double (10)	선택	100	온실의 재배 총 면적 (평)
calCultivationArea	재배면적(M2)	Double (10)	선택	200	온실의 재배 총 면적 (m2)
plantNum	식재된 총 작물의 수	Double (10)	선택	100	식재된 총 작물의 수
calPlantNum	m2당 식재된 작물의 수	Double (10)	선택	100	m2당 식재된 작물의 수
stemSlabNum	배지 1개당 작물의 줄기 수	Double (10)	선택	100	배지 1개당 작물의 줄기 수
planSlabNum	배지 1개당 작물의 수	Double (10)	선택	100	배지 1개당 작물의 수
plantDensity	재식밀도	Double (10)	선택	100	재식밀도
standardPlantDensity	기준 재식밀도	Double (10)	선택	100	기준 재식밀도
floodlightDec	투광율	Double (10)	선택	10	온실 내 투광량의 감소량
leafArea	엽면적기준	Double (10)	선택	10	엽면적기준
stndTemp	기준온도	Double (10)	선택	15	기준이 되는 온도
stndWeight	기준과중	Double (10)	선택	150	기준이 되는 과중
stndSolar	기준광	Double (10)	선택	0.7	기준이 되는 광
stndMeta	기초대사	Double (10)	선택	150	작물의 기초대사량

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getCroppingSeasonDataList/{serviceKey}/{userId}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","croppingSerlNo":321,"croppingSeasonName":"16-17 최광호","croppingDate":"2016-09-05 00:00:00.0","croppingEndDate":"2017-09-30 00:00:00.0","croppingSystem":"B0004000000000000002","itemCode":"080300","cultivationArea":16.0,"calCultivationArea":null,"plantNum":null,"calPlantNum":null,"stemSlabNum":null,"planSlabNum":null,"plantDensity":null,"standardPlantDensity":null,"floodlightDec":null,"leafArea":null,"stndTemp":null,"stndWeight":null,"stndSolar":null,"stndMeta":null}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"croppingSerlNo":366,"croppingSeasonName":"17-최광호","croppingDate":"2017-08-25 00:00:00.0","croppingEndDate":"2018-08-25 00:00:00.0","croppingSystem":"B0004000000000000001","itemCode":"080300","cultivationArea":11.0,"calCultivationArea":22.0,"plantNum":null,"calPlantNum":null,"stemSlabNum":null,"planSlabNum":null,"plantDensity":null,"standardPlantDensity":null,"floodlightDec":null,"leafArea":null,"stndTemp":null,"stndWeight":null,"stndSolar":null,"stndMeta":null}]

(json)

(3) 환경정보 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션 명(국문)		환경정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getEnvDataList
	오퍼레이션 설명	시설 아이디, 측정일시, 분야코드, 분류코드, 항목코드, 품목코드 조건에 해당하는 시설원예 환경 정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getEnvDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	시설원예 환경 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getEnvDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	시설원예 환경 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getEnvDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
facilityId		스마트팜 농장ID	String( 20)	필수	PF_0000574_01	스마트팜 농장ID
fldCode		분야코드 (#2 항목코드 참조)	String( 2)	필수	FG	분야코드 (#2 항목코드 참조)
measDate		측정일시	String( 10)	필수	2017-04-01	측정일시
fatrCode		항목코드 (#2 항목코드 참조)	String( 20)	필수	TI	항목코드 (#2 항목코드 참조)
itemCode		품목코드 (#3 품목코드 참조)	String( 20)	필수	080400	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sectCode		분류코드 (환경분류)	String( 2)	필수	EI	분류코드 (환경분류)

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getEnvDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
facilityId	스마트팜 농장ID	String(20)	필수	PF_0000574_01	스마트팜 농장ID
fldCode	분야코드	String(2)	필수	FG	분야코드 (#2 항목코드 참조)
measDate	측정일시	String(14)	필수	2017-04-01	측정일시
senVal	측정데이터	String(30)	필수	55	측정데이터 (예시 55도)
fatrCode	항목코드	String(20)	필수	TI	항목코드 (#2 항목코드 참조)
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080400	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sectCode	분류코드	String(2)	필수	EI	분류코드 (환경분류)

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getEnvDataList/{serviceKey}/{facilityId}/{measDate}/{fldCode}/{sectCode}/{fatrCode}/{itemCode}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 00:00:00","senVal":"8.18","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 01:00:00","senVal":"8.77","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 22:00:00","senVal":"7.46","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 23:00:00","senVal":"6.98","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null}]

(json)

(4) 생육정보(토마토/파프리카/오이/가지) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(토마토/파프리카/오이/가지)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 시설원예 품목(토마토/파프리카/오이/가지)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001396	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	321	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-09-05	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-09-30	요청 조회 종료일자

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080300	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
growLength	생장길이(Cm)	Double(10)	선택	18.75	작물의 생장길이
flowerTop	화방높이(Cm)	Double(10)	선택	3.5	작물의 화방높이
stemDiameter	줄기직경 (경경)( mm)	Double (10)	선택	3	작물의 줄기직경
leavesLength	잎길이 (옆장) (Cm)	Double (10)	선택	39.0	작물의 잎길이
leavesWidth	잎폭(옆폭) (Cm)	Double (10)	선택	32.75	작물의 잎폭
leavesNum	잎수 (개)	Double (10)	선택	11.75	작물의 잎수
flowerPosition	개화군	Double (10)	선택	7.5	작물의 개화군 환산수치
fruitsPosition	착과군	Double (10)	선택	7.2	작물의 착과군 환산 수치
fruitsNum	열매수 (개)	Double (10)	선택	85.0	작물의 열매수
harvestPosition	수확군	Double (10)	선택	0	작물의 수확군 환산 수치
ped	PED	Double (10)	선택	0.0	작물의 에너지량(수요)
solarCorrection	수광량	Double (10)	선택	0.0	작물의 에너지량(공급)
fruitsWeight	평균과중 (g)	Double (10)	선택	0.0	작물의 평균과중

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2017-03-19 00:00:00.0","userId":"PF_0001396","itemCode":"080300","sampleNum":"1","growLength":null,"flowerTop":2.4,"stemDiameter":7.28,"leavesLength":8.44,"leavesWidth":27.4,"leavesNum":17.0,"flowerPosition":6.7,"fruitsPosition":1.7,"fruitsNum":5.0,"harvestPosition":null,"ped":null,"solarCorrection":null,"fruitsWeight":null}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-06-04 00:00:00.0","userId":"PF_0001396","itemCode":"080300","sampleNum":"4","growLength":22.0,"flowerTop":44.0,"stemDiameter":66.0,"leavesLength":88.0,"leavesWidth":null,"leavesNum":null,"flowerPosition":null,"fruitsPosition":null,"fruitsNum":null,"harvestPosition":null,"ped":null,"solarCorrection":null,"fruitsWeight":null}]

(json)

(5) 생육정보(딸기) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	5	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(딸기)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getStrbCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 시설원예 품목(딸기)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getStrbCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getStrbCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getStrbCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001382	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	336	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-09-05	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-09-04	요청 조회 종료일자

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getStrbCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000000	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080400	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String( 1)	필수	1	샘플4개중 순번
growLength	생장길이(Cm)	Double(10)	선택	18.75	작물의 생장길이
flowerTop	화방높이(Cm)	Double(10)	선택	3.5	작물의 화방높이
leavesNum	잎수 (개)	Double (10)	선택	11	작물의 잎수
leavesLength	잎길이(옆장) (Cm)	Double (10)	선택	39.0	작물의 잎길이
petioleLength	엽병장(Cm)	Double (10)	선택	39.1	최대잎길이
thecaDiameter	관부직경(mm)	Double (10)	선택	12.98	관부의 직경
fruitClusterNum	주당 화방수(개)	Double (10)	선택	3	한 주당 화방의 수
firstFlowerNum	1화방꽃수(개)	Double (10)	선택	2	1화방의 화방수
secondFlowerNum	2화방꽃수(개)	Double (10)	선택	1	2화방의 화방수
thirdFlowerNum	3화방꽃수(개)	Double (10)	선택	3	3화방의 화방수
firstFruitsNum	1화방착과수(개)	Double (10)	선택	3	1화방의 착과수
secondFruitsNum	2화방착과수(개)	Double (10)	선택	2	2화방의 착과수
thirdFruitsNum	3화방착과수(개)	Double (10)	선택	1	3화방의 착과수
leavesCutWeight	적엽량(Kg)	Double (10)	선택	2	적엽량
budding	출뢰(일자)	String (10)	선택	2017-01-01	출뢰일자

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getStrbCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2017-02-19 00:00:00.0","userId":"PF_0001382","itemCode":"080400","sampleNum":"1","leavesNumber":null,"leavesLength":7.0,"petioleLength":13.0,"thecaDiameter":18.8,"fruitClusterNum":4.0,"firstFlowerNum":3.0,"secondFlowerNum":4.0,"thirdFlowerNum":2.0,"firstFruitsNum":3.0,"secondFruitsNum":3.0,"thirdFruitsNum":0.0,"leavesCutWeight":null,"budding":null}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-05-21 00:00:00.0","userId":"PF_0001382","itemCode":"080400","sampleNum":"4","leavesNumber":null,"leavesLength":15.0,"petioleLength":17.0,"thecaDiameter":21.4,"fruitClusterNum":4.0,"firstFlowerNum":0.0,"secondFlowerNum":0.0,"thirdFlowerNum":0.0,"firstFruitsNum":0.0,"secondFruitsNum":0.0,"thirdFruitsNum":0.0,"leavesCutWeight":null,"budding":null}]

(json)

(6) 생육정보(국화) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	6	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(국화)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getMumCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 시설원예 품목(국화)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getMumCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getMumCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getMumCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0000122	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	276	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-11-10	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-11-10	요청 조회 종료일자

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getMumCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080300	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
flowerLength	초장 (Cm)	Double(10)	선택	24	작물의 전체길이
stemDiameter	줄기직경 (mm)	Double(10)	선택	9.5	작물의 줄기직경
leavesNum	잎수 (개)	Double(10)	선택	14	작물의 잎 수

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getMumCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2017-01-01 00:00:00.0","userId":"PF_0000122","itemCode":"26E800","sampleNum":"1","growLength":null,"flowerLength":5353.0,"stemDiameter":5454.0,"leavesNum":4433.0},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-01-01 00:00:00.0","userId":"PF_0000122","itemCode":"26E800","sampleNum":"2","growLength":null,"flowerLength":12.4,"stemDiameter":6.4,"leavesNum":12.1} ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-02-19 00:00:00.0","userId":"PF_0000122","itemCode":"26E800","sampleNum":"3","growLength":null,"flowerLength":76.0,"stemDiameter":5.4,"leavesNum":40.0}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-02-19 00:00:00.0","userId":"PF_0000122","itemCode":"26E800","sampleNum":"4","growLength":null,"flowerLength":71.0,"stemDiameter":5.5,"leavesNum":40.0}]

(json)

(7) 생육정보(참외) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	7	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(참외)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getFruitCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 시설원예 품목(국화)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getFruitCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getFruitCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getFruitCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001295	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	254	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-12-02	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-12-02	요청 조회 종료일자

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getFruitCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080200	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
leavesLength	옆길이 (Cm)	Double(10)	선택	19	작물의 옆길이
leavesWidth	옆폭 (Cm)	Double(10)	선택	15	작물의 옆폭
thecaDiameter	관부직경 (mm)	Double(10)	선택	59.1	원줄기 관부의 직경

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getFruitCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2017-03-19 00:00:00.0","userId":"PF_0001295","itemCode":"080200","sampleNum":"1","leavesLength":17.5,"leavesWidth":15.5,"thecaDiameter":11.1},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-03-19 00:00:00.0","userId":"PF_0001295","itemCode":"080200","sampleNum":"2","leavesLength":17.5,"leavesWidth":16.0,"thecaDiameter":10.9}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-01-08 00:00:00.0","userId":"PF_0001295","itemCode":"080200","sampleNum":"3","leavesLength":14.2,"leavesWidth":9.9,"thecaDiameter":16.1}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2017-01-08 00:00:00.0","userId":"PF_0001295","itemCode":"080200","sampleNum":"4","leavesLength":15.3,"leavesWidth":11.1,"thecaDiameter":15.1}]

(json)

OutdoorFarm 서비스 명세

스마트팜 빅데이터 제공 서비스

서비스 정보	서비스명(국문)	스마트팜 빅데이터 제공 서비스
	서비스명(영문)	SmartFarm FarmData Information
	서비스 설명	농림수산식품교육문화정보원에서 연계 수집하고 있는 스마트팜 보급 농가의 스마트팜 관련정보(스마트팜 환경정보, 작물 생육정보, 영농정보 등 스마트팜 빅데이터)제공
서비스 제공자정보	기관명	농림수산식품교육문화정보원			담당자명/부서			김창관/빅데이터실
	담당자 연락처				담당자 e-Mail			kimck@epis.or.kr
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
서비스 WSDL	운영환경	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl
서비스 URL	운영환경	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0
	유효일자			배포 일자
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공	[O] Body			실패	[O] Body

오퍼레이션 목록

일련번호	오퍼레이션명(영문)	오퍼레이션명(국문)	메시지명(영문)
1	getIdentityDataList	아이덴티티정보	getIdentityDataList
2	getCroppingSeasonDataList	작기정보	getCroppingSeasonDataList
3	getEnvDataList	환경정보	getEnvDataList
4	getGarlicCultivateDataList	생육정보(마늘)	getGarlicCultivateDataList
5	getOnionCultivateDataList	생육정보(양파)	getOnionCultivateDataList
6	getBlueberryCultivateDataList	생육정보(블루베리)	getBlueberryCultivateDataList
7	getCabbageCultivateDataList	생육정보(배추)	getCabbageCultivateDataList
8	getLeekCultivateDataList	생육정보(대파)	getLeekCultivateDataList
9	getAppleCultivateDataList	생육정보(사과)	getAppleCultivateDataList
10	getBeanCultivateDataList	생육정보(콩)	getBeanCultivateDataList
11	getPeachCultivateDataList	생육정보(복숭아)	getPeachCultivateDataList
12	getRadishCultivateDataList	생육정보(무)	getRadishCultivateDataList

공통 요청 메시지

필드 명	필드 타입	내용	필수여부
serviceKey	String	오픈 API신청을 통하여 발급받은 서비스 키 공통 메시지 serviceKey 는 요청 객체의 첫 번째(arg0)에 담아서 전송 요청하여야 함.	필수

공통 응답 메시지

필드 명	필드 타입	내용	예시
statusCode	String (2)	장애 코드(별첨 #1 장애코드 참조)	장애코드 참조
statusMessage	String (100)	장애 메시지(별첨 #1 장애코드 참조)	장애코드 참조

오퍼레이션 명세

(1) 아이덴티티정보목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션 명(국문)		아이덴티티정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getIdentityDataList
	오퍼레이션 설명	농림수산식품교육문화정보원에서 연계 수집하고 있는 스마트팜 보급 농가의 아이덴티티 정보(농가ID, 시설ID, 지역, 품목코드)를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getIdentityDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	전체 아이덴티티 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getIdentityDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	전체 아이덴티티 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getIdentityDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getIdentityDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
userId	농가 ID	String(20)	필수	PF_0000006	농가아이디
facilityId	시설 ID	String(20)	필수	PF_0000006_01	시설아이디
addressName	법정동명	String(100)	선택	충청남도 부여군	법정동명
itemCode	품목코드	String(6)	필수	080300	품목코드

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getIdentityDataList/{serviceKey}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","userId":"LSDS_001","facilityId":"LSDS_001_01","addressName":"경상남도 하동군","itemCode":"413000"}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"LSDS_002","facilityId":"LSDS_002_01","addressName":"충청남도 천안시","itemCode":"413000"}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"LSDS_003","facilityId":"LSDS_003_01","addressName":"충청남도 천안시","itemCode":"413000"}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"LSDS_005","facilityId":"LSDS_005_01","addressName":"전라남도 화순군","itemCode":"413000"}, ... ... ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"sk0104","facilityId":"sk0104_01","addressName":null,"itemCode":"080300"},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"userId":"sk0118","facilityId":"sk0118_01","addressName":"세종특별자치시 연동면","itemCode":"080300"}]

(2) 작기정보목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션 명(국문)		작기정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCroppingSeasonDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디에 해당하는 작기정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	농가 아이디에 해당하는 작기정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	농가 아이디에 해당하는 작기정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getCroppingSeasonDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String (255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가아이디	String (10)	필수	PF_0000006	농가아이디

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCroppingSeasonDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
croppingSerlNo	작기일련번호	Integer(10)	필수	94	작기에 부여되는 일련번호
croppingSeasonName	작기이름	String(20)	필수	1	작기명
croppingDate	정식일	String(20)	필수	2016-03-19 00:00:00.0	작기 정식일자
croppingEndDate	종료일	String(20)	선택	2016-03-24 00:00:00.0	작기 종료일자
croppingSystem	재배방식	String (20)	선택	1	수경:1/토경:2
itemCode	품목코드	String (20)	필수	080300	작기 품목코드 (품목코드표 참조)
cultivationArea	재배면적(PY)	Double (10)	선택	100	노지의 재배 총 면적 (평)
calCultivationArea	재배면적(M2)	Double (10)	선택	200	노지의 재배 총 면적 (m2)
plantNum	식재된 총 작물의 수	Double (10)	선택	100	식재된 총 작물의 수
calPlantNum	m2당 식재된 작물의 수	Double (10)	선택	100	m2당 식재된 작물의 수
stemSlabNum	배지 1개당 작물의 줄기 수	Double (10)	선택	100	배지 1개당 작물의 줄기 수
planSlabNum	배지 1개당 작물의 수	Double (10)	선택	100	배지 1개당 작물의 수
plantDensity	재식밀도	Double (10)	선택	100	재식밀도
standardPlantDensity	기준 재식밀도	Double (10)	선택	100	기준 재식밀도
leafArea	엽면적기준	Double (10)	선택	10	엽면적기준
stndTemp	기준온도	Double (10)	선택	15	기준이 되는 온도
stndWeight	기준과중	Double (10)	선택	150	기준이 되는 과중
stndSolar	기준광	Double (10)	선택	0.7	기준이 되는 광
stndMeta	기초대사	Double (10)	선택	150	작물의 기초대사량

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getCroppingSeasonDataList/{serviceKey}/{userId}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","croppingSerlNo":321,"croppingSeasonName":"16-17 최광호","croppingDate":"2016-09-05 00:00:00.0","croppingEndDate":"2017-09-30 00:00:00.0","croppingSystem":"B0004000000000000002","itemCode":"080300","cultivationArea":16.0,"calCultivationArea":null,"plantNum":null,"calPlantNum":null,"stemSlabNum":null,"planSlabNum":null,"plantDensity":null,"standardPlantDensity":null,"floodlightDec":null,"leafArea":null,"stndTemp":null,"stndWeight":null,"stndSolar":null,"stndMeta":null}, {"statusCode":null,"statusMessage":null,"croppingSerlNo":366,"croppingSeasonName":"17-최광호","croppingDate":"2017-08-25 00:00:00.0","croppingEndDate":"2018-08-25 00:00:00.0","croppingSystem":"B0004000000000000001","itemCode":"080300","cultivationArea":11.0,"calCultivationArea":22.0,"plantNum":null,"calPlantNum":null,"stemSlabNum":null,"planSlabNum":null,"plantDensity":null,"standardPlantDensity":null,"floodlightDec":null,"leafArea":null,"stndTemp":null,"stndWeight":null,"stndSolar":null,"stndMeta":null}]

(3) 환경정보 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션 명(국문)		환경정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getEnvDataList
	오퍼레이션 설명	시설 아이디, 측정일시, 분야코드, 분류코드, 항목코드, 품목코드 조건에 해당하는 환경 정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getEnvDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	환경 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getEnvDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	환경 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getEnvDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
facilityId		스마트팜 농장ID	String( 20)	필수	PF_0000574_01	스마트팜 농장ID
fldCode		분야코드 (#2 항목코드 참조)	String( 2)	필수	FG	분야코드 (#2 항목코드 참조)
measDate		측정일시	String( 10)	필수	2017-04-01	측정일시
fatrCode		항목코드 (#2 항목코드 참조)	String( 20)	필수	TI	항목코드 (#2 항목코드 참조)
itemCode		품목코드 (#3 품목코드 참조)	String( 20)	필수	080400	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sectCode		분류코드 (환경분류)	String( 2)	필수	EI	분류코드 (환경분류)

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getEnvDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
facilityId	스마트팜 농장ID	String(20)	필수	PF_0000574_01	스마트팜 농장ID
fldCode	분야코드	String(2)	필수	FG	분야코드 (#2 항목코드 참조)
measDate	측정일시	String(14)	필수	2017-04-01	측정일시
senVal	측정데이터	String(30)	필수	55	측정데이터 (예시 55도)
fatrCode	항목코드	String(20)	필수	TI	항목코드 (#2 항목코드 참조)
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080400	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sectCode	분류코드	String(2)	필수	EI	분류코드 (환경분류)

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getEnvDataList/{serviceKey}/{facilityId}/{measDate}/{fldCode}/{sectCode}/{fatrCode}/{itemCode}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 00:00:00","senVal":"8.18","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 01:00:00","senVal":"8.77","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 22:00:00","senVal":"7.46","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"facilityId":"PF_0000574_01","fldCode":"FG","measDate":"2017-04-01 23:00:00","senVal":"6.98","fatrCode":"TI","itemCode":"080400","sectCode":"EI","senId":null}]

(4) 생육정보(마늘) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(마늘)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getGarlicCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(마늘)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getGarlicCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getGarlicCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getGarlicCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String(20)	필수	PF_0001396	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer(10)	필수	321	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String(10)	선택	2016-09-05	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String(10)	선택	2017-09-30	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getGarlicCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080300	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
headsAvgCount	평당주수(주)	Double(10)	선택	10	1평 줄사이 와 포기사이를 곱한 값을 33000으로 나눈 값
rootWeight	구당무게(g)	Double(10)	선택	12.2	구의 무게
plantLength	초장 (Cm)	Double(10)	선택	24.5	작물의 전체길이
leafNum	엽수 (개)	Double(10)	선택	14	작물의 잎 수
rootDiameter	구직경 (cm)	Double(10)	선택	5.7	구가 비대되는 부분의 직경
expectHarvest	예상수량 (개)	Double(10)	선택	30	10a 당 예상 수량
cropLineDistance	이랑거리(cm)	Double(10)	선택	55.8	이랑사이의 거리
headsDistance	작물거리(cm)	Double(10)	선택	40.1	작물사이의 거리

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getGarlicCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-10-14 00:00:00.0","userId":"PF_0020437","itemCode":"120900","sampleNum":"1","headsAvgCount":10.0,"rootWeight":12.2,"plantLength":24.5,"leafNum":14.0,"rootDiameter":5.7,"expectHarvest":10.0,"cropLineDistance":55.8,"headsDistance":40.1}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-11 00:00:00.0","userId":"PF_0020437","itemCode":"120900","sampleNum":"1","headsAvgCount":10.0,"rootWeight":14.4,"plantLength":26.7,"leafNum":17.0,"rootDiameter":6.8,"expectHarvest":30.0,"cropLineDistance":55.8,"headsDistance":40.1}]

(5) 생육정보(양파) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	5	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(양파)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getOnionCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(양파)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getOnionCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getOnionCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getOnionCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String(20)	필수	PF_0001396	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer(10)	필수	321	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String(10)	선택	2016-09-05	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String(10)	선택	2017-09-30	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getOnionCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080300	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
headsDistance	작물거리(cm)	Double(10)	선택	40.1	작물사이의 거리
cropLineDistance	이랑거리 (cm)	Double(10)	선택	55.8	이랑사이의 거리
headsAvgCount	평당주수(주)	Double(10)	선택	10	1평 줄사이 와 포기사이를 곱한 값을 33000으로 나눈 값
cropHeight	초장 (Cm)	Double(10)	선택	24.5	작물의 전체길이
leafNum	엽수 (개)	Double(10)	선택	14	작물의 잎 수
rootDiameter	구직경 (cm)	Double(10)	선택	5.7	구가 비대되는 부분의 직경
expectHarvest	예상수량 (개)	Double(10)	선택	30	10a 당 예상 수량

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getOnionCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-10-14 00:00:00.0","userId":"PF_0020507","itemCode":"120100","sampleNum":"1","headsDistance":40.1,"cropLineDistance":55.8,"headsAvgCount":10.0,"cropHeight":24.5,"leafNum":14.0,"rootDiameter":5.7,"expectHarvest":30.0}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-05 00:00:00.0","userId":"PF_0020507","itemCode":"120100","sampleNum":"1","headsDistance":40.1,"cropLineDistance":55.8,"headsAvgCount":10.0,"cropHeight":32.1,"leafNum":17.0,"rootDiameter":8.6,"expectHarvest":10.0}]

(6) 생육정보(블루베리) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	6	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(블루베리)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getBlueberryCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(블루베리)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getBlueberryCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getBlueberryCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getBlueberryCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String(20)	필수	PF_0001396	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer(10)	필수	321	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String(10)	선택	2016-09-05	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String(10)	선택	2017-09-30	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getBlueberryCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000000	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080400	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String( 1)	필수	1	샘플4개중 순번
fruitWeight1	과중1 (g)	Double(10)	선택	3.75	측정 무게 (1회)
sugarContent1	당도1 (Brix)	Double(10)	선택	240	측정 당도 (1회)
fruitWeight2	과중2 (g)	Double(10)	선택	3.3	측정 무게 (2회)
sugarContent2	당도2 (Brix)	Double(10)	선택	220	측정 당도 (2회)
fruitWeight3	과중3 (g)	Double(10)	선택	3.95	측정 무게 (3회)
sugarContent3	당도3 (Brix)	Double(10)	선택	250	측정 당도 (3회)
fruitWeight4	과중4 (g)	Double(10)	선택	3.65	측정 무게 (4회)
sugarContent4	당도4 (Brix)	Double(10)	선택	235	측정 당도 (4회)
fruitWeight5	과중5 (g)	Double(10)	선택	3.15	측정 무게 (5회)
sugarContent5	당도5 (Brix)	Double(10)	선택	200	측정 당도 (5회)
fruitWeight6	과중6 (g)	Double(10)	선택	3.75	측정 무게 (6회)
sugarContent6	당도6 (Brix)	Double(10)	선택	240	측정 당도 (6회)
fruitWeight7	과중7 (g)	Double(10)	선택	3.35	측정 무게 (7회)
sugarContent7	당도7 (Brix)	Double(10)	선택	220	측정 당도 (7회)
fruitWeight8	과중8 (g)	Double(10)	선택	3.5	측정 무게 (8회)
sugarContent8	당도8 (Brix)	Double(10)	선택	210	측정 당도 (8회)
fruitWeight9	과중9 (g)	Double(10)	선택	3.75	측정 무게 (9회)
sugarContent9	당도9 (Brix)	Double(10)	선택	240	측정 당도 (9회)
fruitWeight10	과중10 (g)	Double(10)	선택	3.95	측정 무게 (10회)
sugarContent10	당도10 (Brix)	Double(10)	선택	270	측정 당도 (10회)
suckerNum	흡지수 (개)	Double(10)	선택	5	새로운 가지 수
suckerLength	흡지길이 (cm)	Double(10)	선택	3.76	새로운 가지 길이
soilPh	토양PH (ph)	Double(10)	선택	4	토양의 수소 이온농도 값

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getBlueberryCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-10-01 00:00:00.0","userId":"PF_0020477","itemCode":"065900","sampleNum":"1","fruitWeight1":37.5,"sugarContent1":240.0,"fruitWeight2":3.3,"sugarContent2":220.0,"fruitWeight3":3.95,"sugarContent3":250.0,"fruitWeight4":3.65,"sugarContent4":235.0,"fruitWeight5":3.15,"sugarContent5":200.0,"fruitWeight6":3.75,"sugarContent6":240.0,"fruitWeight7":3.35,"sugarContent7":220.0,"fruitWeight8":3.5,"sugarContent8":210.0,"fruitWeight9":3.75,"sugarContent9":240.0,"fruitWeight10":3.95,"sugarContent10":270.0,"suckerNum":5.0,"suckerLength":3.76,"soilPh":4.0}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-05 00:00:00.0","userId":"PF_0020477","itemCode":"065900","sampleNum":"1","fruitWeight1":3.84,"sugarContent1":250.0,"fruitWeight2":3.5,"sugarContent2":240.0,"fruitWeight3":4.1,"sugarContent3":270.0,"fruitWeight4":3.86,"sugarContent4":250.0,"fruitWeight5":3.35,"sugarContent5":210.0,"fruitWeight6":3.88,"sugarContent6":260.0,"fruitWeight7":3.75,"sugarContent7":245.0,"fruitWeight8":3.46,"sugarContent8":255.0,"fruitWeight9":3.86,"sugarContent9":274.0,"fruitWeight10":3.94,"sugarContent10":283.0,"suckerNum":6.0,"suckerLength":4.2,"soilPh":4.0}]

(7) 생육정보(배추) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	7	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(배추)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCabbageCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(배추)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCabbageCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCabbageCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getCabbageCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0000122	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	276	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-11-10	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-11-10	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCabbageCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080300	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
cropHeight	초장 (Cm)	Double(10)	선택	24.5	작물의 전체길이
plantHeight	초고 (cm)	Double(10)	선택	44.4	식물의 높이
leafLength	엽장 (cm)	Double(10)	선택	25	식물과 식물사이의 길이
leafWidth	엽폭 (cm)	Double(10)	선택	15	주중 최장엽의 가장 넓은 부분의 길이
inLeafNum	내엽수 (매)	Double(10)	선택	4	구를 형성하여 식용으로 이용하는 잎의 수
outLeafNum	외엽수 (매)	Double(10)	선택	5	구에 포함되지 않는 바깥 잎의 수
rootHeight	구고 (cm)	Double(10)	선택	12.3	구의 밑면에서 윗부분 까지의 길이
rootWidth	구폭 (cm)	Double(10)	선택	8.8	구의 가장 폭이 넓은 곳의 길이
outLeafWeight	외엽중 (g)	Double(10)	선택	35.9	구에 포함되지 않는 바깥 잎의 무게
rootWeight	구중(g)	Double(10)	선택	23.4	구에 포함되지 않은 바깥 잎의 무게
leafWeight	주중 (g)	Double(10)	선택	40.2	수확기에 뿌리를 제외한 포기 전체의 무게
cropsWidth	주폭 (cm)	Double(10)	선택	12	잎의 최대 길이
leafNum	엽수(개)	Double(10)	선택	9	잎 길이가 1센치미터 이상된느 잎의 수

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getCabbageCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-11-01 00:00:00.0","userId":"PF_0020568","itemCode":"100100","sampleNum":"1","cropHeight":24.5,"plantHeight":44.4,"leafLength":25.0,"leafWidth":15.0,"inLeafNum":4.0,"outLeafNum":5.0,"rootHeight":12.3,"rootWidth":8.8,"outLeafWeight":35.9,"rootWeight":23.4,"leafWeight":40.2,"cropsWidth":12.0,"leafNum":9.0}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020568","itemCode":"100100","sampleNum":"1","cropHeight":25.6,"plantHeight":47.2,"leafLength":26.0,"leafWidth":17.0,"inLeafNum":4.0,"outLeafNum":6.0,"rootHeight":13.4,"rootWidth":9.2,"outLeafWeight":36.2,"rootWeight":24.2,"leafWeight":41.8,"cropsWidth":13.0,"leafNum":11.0}]

(8) 생육정보(대파) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	8	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(대파)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getLeekCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(대파)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getLeekCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getLeekCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getLeekCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001295	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	254	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-12-02	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-12-02	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getLeekCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080200	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
growLength	생장길이 (Cm)	Double(10)	선택	19	생장 길이
expectHarvest	예상수량 (개)	Double(10)	선택	30	10a 당 예상 수량
headsAvgCount	평당주수(주)	Double(10)	선택	10	1평 줄사이 와 포기사이를 곱한 값을 33000으로 나눈 값
cropLineDistance	이랑거리 (cm)	Double(10)	선택	55.8	이랑사이의 거리
headsDistance	작물거리 (cm)	Double(10)	선택	40.1	작물사이의 거리

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getLeekCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-10-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020535","itemCode":"120200","sampleNum":"1","growLength":19,"expectHarvest":30,"headsAvgCount":10,"cropLineDistance":55,"headsDistance":40}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-10-22 00:00:00.0","userId":"PF_0020535","itemCode":"120200","sampleNum":"1","growLength":17,"expectHarvest":30,"headsAvgCount":10,"cropLineDistance":55,"headsDistance":40}]

(9) 생육정보(사과) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	9	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(사과)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getAppleCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(사과)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getAppleCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getAppleCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getAppleCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001295	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	254	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-12-02	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-12-02	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getAppleCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080200	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
flowerNum	개화수 (Cm)	Double(10)	선택	9	꽃의 개수
fruitNum	착과수 (개)	Double(10)	선택	12	열매의 개수
expectHarvest	예상수량 (개)	Double(10)	선택	30	10a 당 예상 수량

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getAppleCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020454","itemCode":"060100","sampleNum":"1","flowerNum":9,"fruitNum":12,"expectHarvest":30},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020454","itemCode":"060100","sampleNum":"2","flowerNum":10,"fruitNum":13,"expectHarvest":30}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020454","itemCode":"060100","sampleNum":"3","flowerNum":9,"fruitNum":10,"expectHarvest":30},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020454","itemCode":"060100","sampleNum":"4","flowerNum":10,"fruitNum":13,"expectHarvest":30}]

(10) 생육정보(콩) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	10	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(콩)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getBeanCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(콩)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getBeanCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getBeanCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getBeanCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001295	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	254	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-12-02	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-12-02	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getBeanCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080200	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
plantLength	초장 (Cm)	Double(10)	선택	24.5	작물의 전체길이
leafNum	엽수 (개)	Double(10)	선택	5	잎의 길이가 1센치미터 이상되는 잎의 수
objectNum	개체수 (개)	Double(10)	선택	27	미터제곱당 개체수
branchNum	가지수 (개)	Double(10)	선택	7	개체당 가지수
podNum	꼬투리수 (개)	Double(10)	선택	4	개체당 꼬투리수
beanNum	알수 (개)	Double(10)	선택	9	꼬투리당 콩알의 수
cumlNum	경장 (Cm)	Double(10)	선택	33.2	지면으로부터 이삭목 까지의 길이

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getBeanCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020599","itemCode":"030100","sampleNum":"1","plantLength":24,"leafNum":5,"objectNum":27,"branchNum":7,"podNum":4,"beanNum":9,"cumlNum":33},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020599","itemCode":"030100","sampleNum":"2","plantLength":25,"leafNum":4,"objectNum":25,"branchNum":6,"podNum":5,"beanNum":9,"cumlNum":30}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020599","itemCode":"030100","sampleNum":"3","plantLength":26,"leafNum":6,"objectNum":28,"branchNum":8,"podNum":5,"beanNum":10,"cumlNum":35},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020599","itemCode":"030100","sampleNum":"4","plantLength":24,"leafNum":5,"objectNum":26,"branchNum":7,"podNum":5,"beanNum":10,"cumlNum":34}]

(11) 생육정보(복숭아) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	11	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(복숭아)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getPeachCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(복숭아)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getPeachCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getPeachCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getPeachCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001295	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	254	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-12-02	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-12-02	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getPeachCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080200	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
flowerNum	개화수 (Cm)	Double(10)	선택	9	꽃의 개수
fruitNum	착과수 (개)	Double(10)	선택	12	열매의 개수
expectHarvest	예상수량 (개)	Double(10)	선택	30	10a 당 예상 수량

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getPeachCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020583","itemCode":"060400","sampleNum":"1","flowerNum":9,"fruitNum":11,"expectHarvest":30},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020583","itemCode":"060400","sampleNum":"2","flowerNum":10,"fruitNum":12,"expectHarvest":30}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020583","itemCode":"060400","sampleNum":"3","flowerNum":8,"fruitNum":11,"expectHarvest":30},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-17 00:00:00.0","userId":"PF_0020583","itemCode":"060400","sampleNum":"4","flowerNum":9,"fruitNum":10,"expectHarvest":30}]

(12) 생육정보(무) 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	12	오퍼레이션 명(국문)		생육정보(무)
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getRadishCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	농가 아이디, 작기일련번호, 시작일, 종료일 조건에 해당하는 노지 품목(무)의 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getRadishCultivateDataListRequest
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	생육 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getRadishCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	생육 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getRadishCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
userId		농가 ID	String( 20)	필수	PF_0001295	농가아이디
croppingSerlNo		작기일련번호	Integer( 10)	필수	254	작기에 부여되는 일련번호
startDate		조회시작일	String( 10)	선택	2016-12-02	요청 조회 시작일자
endDate		조회종료일	String( 10)	선택	2017-12-02	요청 조회 종료일자

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getRadishCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
measDate	측정일	String(20)	필수	2016-04-03 00:00:00.0	측정일자
userId	사용자ID	String(20)	필수	PF_0000006	사용자 농가 ID
itemCode	품목코드	String(20)	필수	080200	품목코드 (#3 품목코드 참조)
sampleNum	표본넘버	String(1)	필수	1	샘플4개중 순번
cropHeight	초장(Cm)	Double(10)	선택	9	작물의 전체길이
leafNum	엽수 (개)	Double(10)	선택	12	잎의 길이가 1센치미터 이상되는 잎의 수
cropLineDistance	이랑거리 (cm)	Double(10)	선택	70.4	이랑사이의 거리
headsDistance	작물거리(cm)	Double(10)	선택	40.5	작물사이의 거리
headsAvgCount	평당주수(주)	Double(10)	선택	4	1평 줄사이 와 포기사이를 곱한 값을 33000으로 나눈 값

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm
XML

- 요청/응답 메시지 예제(json)

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getRadishCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","measDate":"2020-10-14 00:00:00.0","userId":"PF_0002775","itemCode":"110100","sampleNum":"1","cropHeight":9.0,"leafNum":12.0,"cropLineDistance":40.5,"headsDistance":70.4,"headsAvgCount":4.0}, ... {"statusCode":null,"statusMessage":null,"measDate":"2020-11-05 00:00:00.0","userId":"PF_0002775","itemCode":"110100","sampleNum":"1","cropHeight":14.0,"leafNum":15.0,"cropLineDistance":40.5,"headsDistance":70.4,"headsAvgCount":4.0}]

작기별 정보 서비스 명세

스마트팜 빅데이터 제공 서비스

서비스 정보	서비스명(국문)	스마트팜 빅데이터 제공 서비스
	서비스명(영문)	SmartFarm FarmData Information
	서비스 설명	농림수산식품교육문화정보원에서 연계 수집하고 있는 스마트팜 보급 농가의 스마트팜 관련정보(스마트팜 작기별 환경정보, 작기별 제어정보,작기별 생육정보, 작기별 경영정보 등 스마트팜 빅데이터)제공
서비스 제공자정보	기관명	농림수산식품교육문화정보원			담당자명/부서			김창관/빅데이터실
	담당자 연락처				담당자 e-Mail			kimck@epis.or.kr
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
서비스 WSDL	운영환경	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropSeasonService?wsdl
서비스 URL	운영환경	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.4
	유효일자	2019.10.22		배포 일자			2019.10.22
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공	[O] Body			실패	[O] Body

오퍼레이션 목록

일련번호	오퍼레이션명(영문)	오퍼레이션명(국문)	메시지명(영문)
1	getCroppingSeasonDataList	농가별 작기현황	getCroppingSeasonDataList
2	getCroppingSeasonEnvDataList	작기별 환경정보	getCroppingSeasonEnvDataList
3	getCroppingSeasonManlDataList	작기별 제어정보	getCroppingSeasonManlDataList
4	getCultivateDataList	작기별 생육정보	getCultivateDataList
5	getManagementData	작기별 경영정보	getManagementData

공통 요청 메시지

필드 명	필드 타입	내용	필수여부
serviceKey	String	오픈 API신청을 통하여 발급받은 서비스 키 공통 메시지 serviceKey 는 요청 객체의 첫 번째(arg0)에 담아서 전송 요청하여야 함.	필수

공통 응답 메시지

필드 명	필드 타입	내용	예시
statusCode	String (2)	장애 코드(별첨 #1 장애코드 참조)	장애코드 참조
statusMessage	String (100)	장애 메시지(별첨 #1 장애코드 참조)	장애코드 참조

오퍼레이션 명세

(1) 농가별 작기현황 정보목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션 명(국문)		농가별 작기현황 정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCroppingSeasonDataList
	오퍼레이션 설명	농림수산식품교육문화정보원에서 연계 수집하고 있는 스마트팜 보급 농가의 작기현황 정보(품목코드,품목명,법정동명,시설아이디,작기일련번호,작기정식일자,작기종료일자,환경정보등록유무,제어정보등록유무,생육정보등록유무,경영정보등록유무)를 년도별로 작기현황 정보 목록을 조회하여 작기일련번호를 구한다
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonDataList
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	농가별 작기현황 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	농가별 작기현황 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

- 요청 메시지 명세

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropSeasonService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증
year		작기_시작_년도	String(4)	필수	2019	작기 시작 년도

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCroppingSeasonDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
itemCode	품목코드	String( 6)	필수	080200	품목코드
itemName	품목명	String( 40)	필수	참외	품목명
addressName	법정동명	String(100)	선택	경상북도 성주군	법정동명
facilityId	시설 ID	String( 20)	필수	PF_0001790_01	시설아이디
croppingSerlNo	작기일련번호	Number	필수	534	작기일련번호
croppingDate	정식일	String(10)	필수	2018-12-04	정식일
croppingEndDate	종료일	String(10)	필수	2019-06-26	정식종료일
acqAutoYn	환경정보등록유무	String(1)	필수	Y	환경정보등록유무
acqManlYn	제어정보등록유무	String(1)	필수	Y	제어정보등록유무
acqCultiYn	생육정보등록유무	String(1)	필수	N	생육정보등록유무
acqMgmtYn	경영정보등록유무	String(1)	필수	N	경영정보등록유무

- 요청/응답 메시지 예제

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net:80/Agree_WS/webservices/CropSeasonService
XML

(xml)

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonDataList/{serviceKey}/{year}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","itemCode":"080200","itemName":"참외","addressName":"경상북도 성주군","fcltyId":"PF_0001790_01","croppingSerlNo":534,"croppingDate":"2018-12-04","croppingEndDate":"2019-06-26","acqAutoYn":"Y","acqManlYn":"N","acqCultiYn":"N","acqMgmtYn":"N"},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"itemCode":"080200","itemName":"참외","addressName":"경상북도 성주군","fcltyId":"PF_0002550_01","croppingSerlNo":535,"croppingDate":"2018-12-01","croppingEndDate":"2019-06-26","acqAutoYn":"Y","acqManlYn":"N","acqCultiYn":"N","acqMgmtYn":"N"}, ... ... ... ,{"statusCode":null,"statusMessage":null,"itemCode":"230000","itemName":"다육이","addressName":"경기도 용인시 처인구","fcltyId":"PF_0002300_01","croppingSerlNo":428,"croppingDate":"2018-01-01","croppingEndDate":"2018-04-30","acqAutoYn":"Y","acqManlYn":"N","acqCultiYn":"N","acqMgmtYn":"N"}]

(json)

(2) 작기별 환경정보 목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션 명(국문)		작기별 환경정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCroppingSeasonEnvDataList
	오퍼레이션 설명	작기에 해당하는 환경정보를 조회하는 기능 작기별 데이터는 건수가 많아서 페이징 처리를 하여 조회를 합니다. 페이지당 건수는 1000건 입니다. 조회시 페이지 번호는 필수 입니다. 전체 페이지는 최초 조회시 첫번째 로우에 <totalPage>63</totalPage> 전체페이지 수를 표시합니다.
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonEnvDataLis
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	작기일련번호에 해당하는 환경정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonEnvDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	작기일련번호에 해당하는 환경정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropSeasonService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonEnvDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String (255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
croppingSerlNo		작기일련번호	Number	필수	484	작기일련번호
pageNum		페이지번호	Number	필수	1	페이지번호

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCroppingSeasonEnvDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
fatrCode	항목코드	String(20)	필수	WS	항목코드 (항목코드표 참조)
facilityId	시설아이디	String(20)	필수	PF_0002521_01	시설아이디
measDate	측정일자	String(18)	필수	2018-08-24 04:00:00	측정일자
fldCode	분야코드	String(20)	필수	FG	분야코드 (항목코드표 참조)
sectCode	분류코드	String (20)	필수	EO	분류코드 (항목코드표 참조)
itemCode	품목코드	String (20)	필수	080300	작기 품목코드 (품목코드표 참조)
senVal	센서값	Double (10)	필수	2.25	측정된 센서의 시간별 평균값
ymd	등록년월일	String( 8)	필수	20180824	시스템등록일
cntCollect	시간별 일집계건수	Number (10)	필수	60	시간별수집된건수
num	순번	Number	필수	1	데이터 순번
totalRows	전체건수	Number	필수	62581	전체건수
totalPage	전체페이지	Number	필수	63	전체페이지
currentPage	현재페이지	Number	필수	1	현재페이지

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net:80/Agree_WS/webservices/CropSeasonService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonEnvDataList/{serviceKey}/{croppingSerlNo}/{pageNum}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","fatrCode":"HL","facilityId":"PF_0002521_01","measDate":"2018-09-14 09:00:00","fldCode":"FG","sectCode":"EL","itemCode":"090300","senVal":"0","ymd":"20180914","cntCollect":"60","num":6001,"totalRows":62581,"totalPage":"63","currentPage":"7"},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"fatrCode":"TL","facilityId":"PF_0002521_01","measDate":"2018-09-14 09:00:00","fldCode":"FG","sectCode":"EL","itemCode":"090300","senVal":"0","ymd":"20180914","cntCollect":"60","num":6002,"totalRows":null,"totalPage":null,"currentPage":null}, ............ ............ {"statusCode":null,"statusMessage":null,"fatrCode":"WS","facilityId":"PF_0002521_01","measDate":"2018-09-19 04:00:00","fldCode":"FG","sectCode":"EO","itemCode":"090300","senVal":"0","ymd":"20180919","cntCollect":"60","num":7000,"totalRows":null,"totalPage":null,"currentPage":null}]

(json)

(3) 작기별 제어정보 목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션 명(국문)		작기별 제어정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCroppingSeasonManlDataList
	오퍼레이션 설명	작기에 해당하는 제어정보를 조회하는 기능 작기별 데이터는 건수가 많아서 페이징 처리를 하여 조회를 합니다. 페이지당 건수는 1000건 입니다. 조회시 페이지 번호는 필수 입니다. 전체 페이지는 최초 조회시 첫번째 로우에 <totalPage>63</totalPage> 전체페이지 수를 표시합니다.
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonManlDataList
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	작기일련번호에 해당하는 제어정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCroppingSeasonManlDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	작기일련번호에 해당하는 제어정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropSeasonService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonManlDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String (255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
croppingSerlNo		작기일련번호	Number	필수	484	작기일련번호
pageNum		페이지번호	Number	필수	1	페이지번호

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCroppingSeasonManlDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
fatrCode	항목코드	String(20)	필수	FG	항목코드 (항목코드표 참조)
facilityId	시설아이디	String(20)	필수	PF_0002521_01	시설아이디
measDate	측정일자	String(18)	필수	2019-03-05 04:00:00	측정일자
fldCode	분야코드	String(20)	필수	FG	분야코드 (항목코드표 참조)
sectCode	분류코드	String (20)	필수	CR	분류코드 (항목코드표 참조)
itemCode	품목코드	String (20)	필수	090300	작기 품목코드 (품목코드표 참조)
senVal	센서값	Double (10)	필수	20	측정된 센서의 시간별 평균값
ymd	등록년월일	String( 8)	필수	20190305	시스템등록일
cntCollect	시간별 일집계건수	Number (10)	필수	60	시간별수집된건수
num	순번	Number	필수	1	데이터 순번
totalRows	전체건수	Number	필수	7515	전체건수
totalPage	전체페이지	Number	필수	8	전체페이지
currentPage	현재페이지	Number	필수	1	현재 페이지

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net:80/Agree_WS/webservices/CropSeasonService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonManlDataList/{serviceKey}/{croppingSerlNo}/{pageNum}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","fatrCode":"CC01","facilityId":"PF_0002521_01","measDate":"2019-02-19 01:00:00","fldCode":"FG","sectCode":"CR","itemCode":"090300","senVal":"0","ymd":"20190219","cntCollect":"60","num":1,"totalRows":7515,"totalPage":"8","currentPage":"1"},{"statusCode":null,"statusMessage":null,"fatrCode":"CC03","facilityId":"PF_0002521_01","measDate":"2019-02-19 01:00:00","fldCode":"FG","sectCode":"CR","itemCode":"090300","senVal":"0","ymd":"20190219","cntCollect":"60","num":2,"totalRows":null,"totalPage":null,"currentPage":null}, ............ {"statusCode":null,"statusMessage":null,"fatrCode":"CC03","facilityId":"PF_0002521_01","measDate":"2019-03-05 04:00:00","fldCode":"FG","sectCode":"CR","itemCode":"090300","senVal":"0","ymd":"20190305","cntCollect":"60","num":1000,"totalRows":null,"totalPage":null,"currentPage":null}]

(json)

(4) 작기별 생육정보 목록 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션 명(국문)		작기별 생육정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getCultivateDataList
	오퍼레이션 설명	작기에 해당하는 생육정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getCultivateDataList
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	작기일련번호에 해당하는 생육정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getCultivateDataListResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	작기일련번호에 해당하는 생육정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropSeasonService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCultivateDataList
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String (255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
croppingSerlNo		작기일련번호	Number	필수	484	작기일련번호

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getCultivateDataListResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
examinDe	조사일자	String(8)	필수	20181028	조사일자
fcltyId	시설아이디	String(20)	필수	PF_0002521_01	시설아이디
itemCode	품목코드	String (20)	필수	090300	작기 품목코드 (품목코드표 참조)
croppingSerlNo	작기일련번호	Number	필수	484	작기일련번호
examinMasterSn	조사마스터일련번호	Number	필수	3468	조사마스터 키일련번호
examinSn	조사일련번호	Number	필수	181169	조사상세 키일련번호
sampleNo	표본번호	Number	필수	1	표본번호
examinIemCode	생육조사항목코드	String( 8)	필수	10000002	생육조사항목코드
examinIemNm	생육조사 항목명	String( 50)	필수	생장길이	생육조사 항목명
examinIemValue	조사항목값	Number(10,2)	필수	155.0	조사항목값
examinIemUnit	생육조사 단위	String( 50)	선택	cm	생육조사 단위

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net:80/Agree_WS/webservices/CropSeasonService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCultivateDataList/{serviceKey}/{croppingSerlNo}
JSON
[{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","examinDe":"20181028","fcltyId":"PF_0002521_01","itemCode":"090300","croppingSerlNo":484,"examinMasterSn":3468,"examinSn":181169,"sampleNo":1,"examinIemCode":"10000002","examinIemNm":"생장길이","examinIemValue":155.0,"examinIemUnit":"cm"}, ............ {"statusCode":null,"statusMessage":null,"examinDe":"20190625","fcltyId":"PF_0002521_01","itemCode":"090300","croppingSerlNo":484,"examinMasterSn":3543,"examinSn":185172,"sampleNo":4,"examinIemCode":"10000017","examinIemNm":"평균 과중","examinIemValue":0.0,"examinIemUnit":"g"}]

(json)

(5) 작기별 경영정보 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	5	오퍼레이션 명(국문)		작기별 경영정보
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션 명(영문)		getManagementData
	오퍼레이션 설명	작기일련번호 조건에 해당하는 경영정보를 조회하는 기능
호출 메시지정보	메시지 명(영문)	getManagementData
	메시지 타입	변수 타입
	메시지 설명	경영 정보를 조회한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
응답 메시지정보	메시지 명(영문)	getManagementDataResponse
	메시지 타입	리스트 타입
	메시지 설명	경영 정보를 제공한다.
	선행 오퍼레이션	N/A
서비스 보안	서비스 인증/권한	[ O ] 서비스 Key
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[O] SOAP [O] REST (GET)
	교환 데이터 표준	[ O ] XML [ O ] JSON
메시지 교환 유형		[ O ] Request-Response
메시지 로깅 수준		성공		[O] Body		실패	[O] Body

메시지 명	SOAP	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropSeasonService?wsdl
	REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getManagementData
항목명(영문)		항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey		서비스 키	String(255)	필수	SERVICE_KEY	서비스 인증 키
croppingSerlNo		작기일련번호	Number	필수	253	작기일련번호

- 요청 메시지 명세

- 응답 메시지 명세

메시지 명	getManagementDataResponse
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
manpowerPrice	인건비 (원)	Integer(10)	선택	0	인건비 (원)
nutrientPrice	양액비 (원)	Integer(10)	선택	0	양액비 (원)
preventionPrice	방제비 (원)	Integer(10)	선택	0	방제비 (원)
shipmentAmt	총출하량(kg)	Integer(10)	선택	500	총출하량(kg)
shipmentPrice	총출하가격 (원)	Integer(10)	선택	300000	총출하가격 (원)
maintenancePrice	유지비 (원)	Integer(10)	선택	0	유지비 (원)
materialsPrice	원자재비 (원)	Integer(10)	선택	0	원자재비 (원)

- 요청/응답 메시지 예제(xml)

SOAP	http://www.smartfarmkorea.net:80/Agree_WS/webservices/CropSeasonService
XML

- 요청/응답 메시지 예제

REST	http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getManagementData/{serviceKey}/{croppingSerlNo}
JSON
{"statusCode":"00","statusMessage":"NORMAL_CODE","manpowerPrice":0,"nutrientPrice":0,"preventionPrice":0,"shipmentAmt":500,"shipmentPrice":300000,"maintenancePrice":0,"materialsPrice":0}

(json)

별첨

#1 장애코드

코드	코드내용	비고
01	어플리케이션 에러
02	데이터베이스 에러
03	데이터없음 에러
04	HTTP 에러
05	서비스 연결실패 에러
10	잘못된 요청 파라메터 에러
11	필수요청 파라메터가 없음
12	해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨
20	서비스 접근거부
21	일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키
22	서비스 요청제한횟수 초과에러	일별 요청한도 등
30	등록되지 않은 서비스키
31	기한만료된 서비스키
32	등록되지 않은 IP주소
33	서명되지 않은 호출
99	기타

#2 항목코드

FLD_CODE 분야코드	FLD_CODE_NAME 분양명	SECT_CODE 분류코드	SETC_NAME 분류명	FATR_CODE 항목코드	FATR_NAME 항목코드명	CLCT_TYPE 수집유형	UNIT 단위
FG	시설원예	EI	내부환경	HI	내부습도	1	%
FG	시설원예	EI	내부환경	LI	내부조도	1	lux
FG	시설원예	EI	내부환경	CI	내부CO2	1	ppm
FG	시설원예	EI	내부환경	TI	내부온도	1	도
FG	시설원예	EI	내부환경	IS	일사량	1	W/m-2¡¤s
FG	시설원예	EI	내부환경	IR	광량	1	μmol/m-2·s
FG	시설원예	EI	내부환경	HI02	상대습도	1	%
FG	시설원예	EI	내부환경	HI01	절대습도	1	%
FG	시설원예	EL	토양환경	HL	지습	1	%
FG	시설원예	EL	토양환경	EL	토양EC	1	dS/m
FG	시설원예	EL	토양환경	PL	토양PH	1	ph
FG	시설원예	EL	토양환경	AI	관수량	1	liter
FG	시설원예	EL	토양환경	TL	지온	1	도
FG	시설원예	EO	외부환경	SR	일사량	1	w/㎡
FG	시설원예	EO	외부환경	RF	외부강우	1	mm
FG	시설원예	EO	외부환경	TE	외부온도	1	도
FG	시설원예	EO	외부환경	HE	외부습도	1	%
FG	시설원예	EO	외부환경	WD	외부풍향	1	도
FG	시설원예	EO	외부환경	WS	외부풍속	1	m/s
FG	시설원예	EO	외부환경	RP	강우감지	1	Y/N
FG	시설원예	NT	양액정보	PI	(양액)공급PH	1	ph
FG	시설원예	NT	양액정보	CF	(양액)압/출력	1	%
FG	시설원예	NT	양액정보	SI	(양액)총급액	1	ℓ
FG	시설원예	NT	양액정보	EO	(양액)배액EC	1	dS/m
FG	시설원예	NT	양액정보	PO	(양액)배액PH	1	ph
FG	시설원예	NT	양액정보	EI	(양액)공급EC	1	dS/m
FG	시설원예	NT	양액정보	CL	배지온도	1	도
FG	시설원예	NT	양액정보	BW	배지무게	1	kg
FG	시설원예	NT	양액정보	NI	(양액)공급량	1	cc
FG	시설원예	NT	양액정보	SO	(양액)총배액	1	ℓ
FG	시설원예	NT	양액정보	CN	(양액)공급횟수	1	회
FG	시설원예	NT	양액정보	AT	수분함수율	1	g
FG	시설원예	NT	양액정보	TL	지온	1	도
FG	시설원예	NT	양액정보	NO	(양액)배액량	1	cc
FG	시설원예	NT	양액정보	HL	지습	1	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_S_1	전측일중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_S_2	전측일중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_S_3	전측일중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_S_4	전측일중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_V	전측일중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_S_1	후측일중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_S_2	후측일중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_S_3	후측일중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_S_4	후측일중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_V	후측일중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_S_1	좌측일중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_S_2	좌측일중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_S_3	좌측일중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_S_4	좌측일중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_V	좌측일중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_S_1	우측일중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_S_2	우측일중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_S_3	우측일중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_S_4	우측일중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_V	우측일중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_S_1	전측이중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_S_2	전측이중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_S_3	전측이중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_S_4	전측이중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_V	전측이중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_S_1	후측이중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_S_2	후측이중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_S_3	후측이중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_S_4	후측이중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_V	후측이중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_S_1	좌측이중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_S_2	좌측이중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_S_3	좌측이중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_S_4	좌측이중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_V	좌측이중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_S_1	우측이중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_S_2	우측이중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_S_3	우측이중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_S_4	우측이중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_V	우측이중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_S_1	전측삼중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_S_2	전측삼중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_S_3	전측삼중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_S_4	전측삼중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_V	전측삼중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_S_1	후측삼중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_S_2	후측삼중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_S_3	후측삼중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_S_4	후측삼중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_V	후측삼중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_S_1	좌측삼중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_S_2	좌측삼중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_S_3	좌측삼중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_S_4	좌측삼중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_V	좌측삼중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_S_1	우측삼중천창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_S_2	우측삼중천창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_S_3	우측삼중천창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_S_4	우측삼중천창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_V	우측삼중천창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_S_1	전측일중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_S_2	전측일중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_S_3	전측일중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_S_4	전측일중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_V	전측일중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_S_1	후측일중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_S_2	후측일중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_S_3	후측일중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_S_4	후측일중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_V	후측일중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_S_1	좌측일중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_S_2	좌측일중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_S_3	좌측일중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_S_4	좌측일중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_V	좌측일중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_S_1	우측일중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_S_2	우측일중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_S_3	우측일중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_S_4	우측일중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_V	우측일중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_S_1	전측이중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_S_2	전측이중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_S_3	전측이중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_S_4	전측이중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_V	전측이중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_S_1	후측이중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_S_2	후측이중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_S_3	후측이중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_S_4	후측이중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_V	후측이중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_S_1	좌측이중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_S_2	좌측이중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_S_3	좌측이중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_S_4	좌측이중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_V	좌측이중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_S_1	우측이중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_S_2	우측이중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_S_3	우측이중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_S_4	우측이중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_V	우측이중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_S_1	전측삼중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_S_2	전측삼중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_S_3	전측삼중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_S_4	전측삼중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_V	전측삼중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_S_1	후측삼중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_S_2	후측삼중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_S_3	후측삼중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_S_4	후측삼중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_V	후측삼중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_S_1	좌측삼중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_S_2	좌측삼중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_S_3	좌측삼중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_S_4	좌측삼중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_V	좌측삼중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_S_1	우측삼중측창 설정온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_S_2	우측삼중측창 열림값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_S_3	우측삼중측창 닫힘값	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_S_4	우측삼중측창 온도폭	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_V	우측삼중측창 개도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0804_1	유동팬 작동온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0804_2	유동팬 정지온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0804_3	유동팬 작동습도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0804_4	유동팬 정지습도	2	%
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0904_1	난방기 작동온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0904_2	난방기 정지온도	2	도
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_T	전측일중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_O	전측일중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_C	전측일중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_F_S	전측일중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_T	후측일중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_O	후측일중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_C	후측일중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_B_S	후측일중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_T	좌측일중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_O	좌측일중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_C	좌측일중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_L_S	좌측일중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_T	우측일중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_O	우측일중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_C	우측일중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_1_R_S	우측일중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_T	전측이중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_O	전측이중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_C	전측이중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_F_S	전측이중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_T	후측이중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_O	후측이중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_C	후측이중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_B_S	후측이중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_T	좌측이중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_O	좌측이중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_C	좌측이중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_L_S	좌측이중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_T	우측이중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_O	우측이중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_C	우측이중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_2_R_S	우측이중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_T	전측삼중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_O	전측삼중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_C	전측삼중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_F_S	전측삼중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_T	후측삼중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_O	후측삼중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_C	후측삼중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_B_S	후측삼중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_T	좌측삼중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_O	좌측삼중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_C	좌측삼중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_L_S	좌측삼중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_T	우측삼중천창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_O	우측삼중천창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_C	우측삼중천창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01_3_R_S	우측삼중천창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_T	전측일중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_O	전측일중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_C	전측일중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_F_S	전측일중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_T	후측일중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_O	후측일중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_C	후측일중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_B_S	후측일중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_T	좌측일중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_O	좌측일중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_C	좌측일중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_L_S	좌측일중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_T	우측일중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_O	우측일중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_C	우측일중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_1_R_S	우측일중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_T	전측이중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_O	전측이중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_C	전측이중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_F_S	전측이중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_T	후측이중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_O	후측이중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_C	후측이중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_B_S	후측이중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_T	좌측이중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_O	좌측이중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_C	좌측이중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_L_S	좌측이중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_T	우측이중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_O	우측이중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_C	우측이중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_2_R_S	우측이중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_T	전측삼중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_O	전측삼중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_C	전측삼중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_F_S	전측삼중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_T	후측삼중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_O	후측삼중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_C	후측삼중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_B_S	후측삼중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_T	좌측삼중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_O	좌측삼중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_C	좌측삼중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_L_S	좌측삼중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_T	우측삼중측창 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_O	우측삼중측창 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_C	우측삼중측창 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03_3_R_S	우측삼중측창 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0401	차광커튼작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0402	차광커튼작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0403	차광커튼작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0404	차광커튼설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0501	보온커튼작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0502	보온커튼작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0503	보온커튼작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0504	보온커튼설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0801	유동팬작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0802	유동팬작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0803	유동팬작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0804	유동팬설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0901	난방기작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0902	난방기작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0903	난방기작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC0904	난방기설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1101	보광등작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1102	보광등작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1103	보광등작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1104	보광등설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC17	3WAY벨브	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1701	3WAY벨브작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1702	3WAY벨브작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1703	3WAY벨브작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1704	3WAY벨브설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC18	배기팬	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1801	배기팬작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1802	배기팬작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1803	배기팬작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1804	배기팬설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC19	환기구	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1901	환기구작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1902	환기구작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1903	환기구작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1904	환기구설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC20	관수작동상태 (토경)	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2001	관수작동상태 (토경)작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2002	관수작동상태 (토경)작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2003	관수작동상태 (토경)작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2004	관수작동상태 (토경)설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC21	양수작동상태 (수경)	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2101	양수작동상태 (수경)작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2102	양수작동상태 (수경)작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2103	양수작동상태 (수경)작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2104	양수작동상태 (수경)설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22	습관리장치	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_D_T	제습 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_D_O	제습 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_D_C	제습 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_D_S	제습 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_H_T	가습 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_H_O	가습 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_H_C	가습 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC22_H_S	가습 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1201	냉방기작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1202	냉방기작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1203	냉방기작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1204	냉방기설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23	냉난방기	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_C_T	냉방 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_C_O	냉방 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_C_C	냉방 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_C_S	냉방 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_H_T	난방 작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_H_O	난방 작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_H_C	난방 작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC23_H_S	난방 설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC24	훈증기	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2401	훈증기작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2402	훈증기작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2403	훈증기작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2404	훈증기설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1301	순환식수막시스템작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1302	순환식수막시스템작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1303	순환식수막시스템작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1304	순환식수막시스템설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1401	CO2발생장치작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1402	CO2발생장치작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1403	CO2발생장치작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC1404	CO2발생장치설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC25	CO2발생기+난방기	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2501	CO2발생기+난방기작동시간	2	TIME
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2502	CO2발생기+난방기작동여부	2	ON/OFF
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2503	CO2발생기+난방기작동상태	2	Y/N
FG	시설원예	CR	제어정보	CC2504	CO2발생기+난방기설정정보	2	DATA
FG	시설원예	CR	제어정보	CC15	(양액)순환펌프	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC16	(양액)관수제어	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC	환경제어	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC01	천창	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC02	이중창	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC03	측창	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC04	차광커튼	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC05	보온커튼	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC06	측커튼	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC07	외커튼	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC08	유동팬	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC09	난방기	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC10	분무(가습)	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC11	보광등	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC12	냉방기	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC13	순환식수막시스템	2	회
FG	시설원예	CR	제어정보	CC14	CO2발생장치	2	회
FC	노지채소	EL	토양환경	HL	지습	1	%
FC	노지채소	EL	토양환경	EL	토양EC	1	dS/m
FC	노지채소	EL	토양환경	AI	관수량	1	liter
FC	노지채소	EL	토양환경	TL	지온	1	도
FC	노지채소	EN	외부환경	SR	일사량	1	w/㎡
FC	노지채소	EN	외부환경	RF	외부강우	1	mm
FC	노지채소	EN	외부환경	TM	외부온도	1	도
FC	노지채소	EN	외부환경	HM	외부습도	1	%
FC	노지채소	EN	외부환경	WD	외부풍향	1	도
FC	노지채소	EN	외부환경	WS	외부풍속	1	m/s

#3 품목코드

CODE	CODE_NM
080200	참외
080300	토마토
080400	딸기
090100	오이
090300	가지
132600	파프리카
230000	다육
26E800	국화
413000	양돈
415000	양계
412200	낙농
120900	마늘
120100	양파
065900	블루베리
100100	배추
120200	대파
061400	감귤
060100	사과
030100	콩
060400	복숭아
110100	무

#4 지역코드

CODE	CODE_NM
1100000000	서울특별시
4200000000	강원도
4100000000	경기도
4800000000	경상남도
4700000000	경상북도
4600000000	전라남도
4500000000	전라북도
4400000000	충청남도
4300000000	충청북도
5000000000	제주특별자치도
2600000000	부산광역시
2700000000	대구광역시
3000000000	대전광역시
2900000000	광주광역시
2800000000	인천광역시
3100000000	울산광역시
3611000000	세종특별자치시